**Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky**

**„Výmena nevyhovujúcej podlahy v telocvični“**

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

**Objednávateľ:** Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

**Zhotoviteľ: *Vyplní uchádzač***

**Predmet objednávky:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v časti „Podrobný opis predmetu zákazky“.

**Cena objednávky**

Celková cena objednávky je ***Vyplní uchádzač*** EUR bez DPH, t.j. ***Vyplní uchádzač*** EUR s DPH za celý predmet zákazky v súlade s predloženým návrhom na plnenie / rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky.

**Podrobný rozpis ceny:**

Ako podrobný rozpis ceny bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác súvisiacich s vyhotovením diela **„Výmena nevyhovujúcej podlahy v telocvičniach“**, predložený ako návrh na plnenie uchádzača v predloženej ponuke. V prácach a dodávkach podľa uvedeného rozpisu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce.

**Podmienky plnenia:**

Uskutočnenie predmetu zákazky najneskôr do 30 dníodo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania až do uskutočnenia celého diela, tzn. realizácie celého predmetu zákazky/predmetu objednávky.

V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zhotoviteľ v omeškaní.

Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po vyhotovení objednávky ako výsledok nepredvídateľných a zhotoviteľom neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie predmetu zákazky.

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

Ak realizácia predmetu zákazky/predmetu objednávky prebehne za plnej prevádzky školy, je potrebné realizovať práce tak, aby tieto práce nenarúšali vyučovací proces. Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v areáli.

Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (koordinátor stavebných prác), ktorý bude trvalo riadiť práce. Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu zákazky/predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou prác a iných činností súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky/predmetu objednávky:

Meno a priezvisko: \_\_\_ *Vyplní uchádzač* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_ *Vyplní uchádzač* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_ *Vyplní uchádzač* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nakladanie s odpadom:**

Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky.

**Záručné podmienky:**

Záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky.

**Podmienky pre odstraňovanie zistených vád:**

- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne,

- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe zhotoviteľa bez zbytočného odkladu,

- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu.

**Platobné podmienky**

Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

**Spoločné ustanovenia**

Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov.

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

………………………………….

Dátum: ….…………….          podpis oprávnenej osoby uchádzača

**Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a stavebné práce súvisiace s položením drevenej odpruženej športovej podlahy a nového obkladového obloženia a odstránením drevených podláh, roštov a obkladového obloženia v telocvičniach školy.

**Predmet zákazky zahŕňa:**

* Demontáž radiátorov pre spätné použitie, vypustenie, vyčistenie a prepláchnutie systému vykurovania
* Demontáž a montáž novej pripojovacej sady – termostatický ventil + hlavica + ventil do spiatočky
* Demontáž starého obloženia stien a dodávka a montáž nového obloženia
* Dodávka a montáž vetracích mriežok
* Demontáž starých drevených podláh a
* Dodávka a montáž drevenej odpruženej športovej podlahy
* Dodávka a montáž ventilačných líšt z masívu
* Čiarovanie ihrísk
* Opravná vyrovnávacia hmota na báze cementu
* Samonivelizačná stierka
* Odvoz sutiny a vybúraných hmôt, odpadu

**Miesto realizácie:**

Spojená škola, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava, LV č. 3198 , súp.č. 2596 , parc.č. 350

**Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIE** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Spojená škola Pankúchova - oprava telocvične** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
| **Náklady z rozpočtu** | | | |  |  |  | **0,00** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,00 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0,00 |
| 1 | K | 632451507.S | Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm | m2 | 21,513 |  | 0,00 |
|  | VV |  | pvc\*0,25 "vyrovnanie plochy do rovnosti, doplnenie miestnych preliačín |  | 21,513 |  |  |
| 2 | K | 632451599.1 | Lokálne vysprávky podkladu pod pod drevenú podlahu cementovou zmesou Ceresit RS 88 | kg | 150,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 150 |  | 150,000 |  |  |
| 3 | K | 632452642.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | pvc |  | 86,050 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0,00 |
| 4 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 121,700 |  | 0,00 |
|  | VV |  | (24,7+12,2)\*2 |  | 73,800 |  |  |
|  | VV |  | (11,75+12,2)\*2 |  | 47,900 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 121,700 |  |  |
| 5 | K | 952901114.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | parket |  | 444,690 |  |  |
|  | VV |  | pvc |  | 86,050 |  |  |
| 6 | K | 953171001.S | Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg | ks | 10,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 7+3 |  | 10,000 |  |  |
| *7* | *M* | *55242199.1* | *Vetracia mriežka 2900x300mm v ráme (vrchný kryt obkladu pod oknami), oceľ. rám L20x20mm, mriežka zvárané pletivo 25x25mm, hr. drôtu 2-3mm, povrch. úprava náter* | *ks* | *10,000* |  | *0,00* |
| 8 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 19,392 |  | 0,00 |
| 9 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 465,408 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 19,392\*24 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 465,408 |  |  |
| 10 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 19,392 |  | 0,00 |
| 11 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 155,136 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 19,392\*8 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 155,136 |  |  |
| 12 | K | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 19,392 |  | 0,00 |
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0,00 |
| 13 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,643 |  | 0,00 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,00 |
|  | D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |  |  |  | 0,00 |
| 14 | K | 735121800.1 | Demontáž radiátorov pre spätné použitie, uzatvorenie, vypustenie systém, ostatné súvisiace práce komplet | kus | 10,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 7+3 |  | 10,000 |  |  |
| 15 | K | 735121800.2 | Vyčistenie, prepláchnutie vykurovacieho telesa, spätná montáž, otvorenie, napustenie systému, ostatné súvisiace práce komplet | kus | 10,000 |  | 0,00 |
| 16 | K | 735121800.3 | Dodávka a montáž nová pripojovacia sada (termostatický ventil + hlavica + ventil do spiatočky) | kus | 10,000 |  | 0,00 |
|  | D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0,00 |
| 17 | K | 766411811.S | Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t | m2 | 224,520 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 2\*(24,7\*2+12,2-2\*2)+3\*12,2-1,6\*2 "velka telocv. |  | 148,600 |  |  |
|  | VV |  | 2\*2\*(11,78+12,2)-2\*(2\*2+2\*3) "malá tel. |  | 75,920 |  |  |
|  | VV | dmtzobklp | Súčet |  | 224,520 |  |  |
| 18 | K | 766411821.S | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t | m2 | 24,600 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 3\*(12,2-2\*2) "malá tel. |  | 24,600 |  |  |
|  | VV | dmtzobkld | Súčet |  | 24,600 |  |  |
| 19 | K | 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 249,120 |  | 0,00 |
|  | VV |  | dmtzobkld |  | 24,600 |  |  |
|  | VV |  | dmtzobklp |  | 224,520 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 249,120 |  |  |
| 20 | K | 766411899.1 | Demontáž obloženia stien textíliou, -0,00200t | m2 | 37,200 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 2\*(12,2\*2)-2\*(1,8+2\*2) |  | 37,200 |  |  |
| 21 | K | 766416132.S | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 0.6 do 1,5 m2 | m2 | 279,798 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 2\*(24,7\*2+12,2-2\*2)+3\*12,2-1,6\*2 "velka telocv. |  | 148,600 |  |  |
|  | VV |  | 2\*2\*(11,78+12,2)-2\*(2\*2)+3\*12,2-1,6\*2 "malá tel. |  | 121,320 |  |  |
|  | VV |  | 0,15\*(24,7+12,75+12,2\*2+4) "uzavretie priestoru medzi obkladom a stenou |  | 9,878 |  |  |
|  | VV | obklad | Súčet |  | 279,798 |  |  |
| *22* | *M* | *6073000-1* | *Doska obkladová z preglejky hr. 18 mm (kvalita B/C), jednostranne povrchovo upravená - lakovaná* | *m2* | *302,602* |  | *0,00* |
|  | VV |  | obklad\*1,05 |  | 293,788 |  |  |
|  | VV |  | 293,788\*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 302,602 |  |  |
| 23 | K | 766417111.S | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt | m | 733,150 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 5\*(12,2+24,7+12,75)\*2 "obvod. steny obkla v=2m |  | 496,500 |  |  |
|  | VV |  | 7\*(12,2)\*2 "deliaca stena stredná |  | 170,800 |  |  |
|  | VV |  | 24,7+12,75+12,2\*2+4 "na stenu pre uzavretie priestoru medzi obkladom a stenou |  | 65,850 |  |  |
|  | VV | laty | Súčet |  | 733,150 |  |  |
| *24* | *M* | *605330003000.S* | *Laty zo smrekovca akosť A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm* | *m3* | *1,210* |  | *0,00* |
| 25 | K | 766495109 | Dodávka a montáž vetracích mriežok | m2 | 16,403 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 0,45\*(24,7+11,75) "nad radiátorové kryty |  | 16,403 |  |  |
| 26 | K | 7664990.2 | Príplatok za zhotovenie otvorov pre ovládanie vypínačov do 0,0225m2 | kus | 8,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 5+3 |  | 8,000 |  |  |
| 27 | K | 7664990.1 | Príplatok za zhotovenie revíznych dvierok do 0,25m2 v obklade (lícované v rovine obkladu) | kus | 2,000 |  | 0,00 |
| 28 | K | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0,00 |
|  | D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0,00 |
| 29 | K | 775521800.S | Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 444,690 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 24,7\*12,2+11,75\*12,2 |  | 444,690 |  |  |
|  | VV | parket | Súčet |  | 444,690 |  |  |
| 30 | K | 775592111.S | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE | m2 | 444,690 |  | 0,00 |
|  | VV |  | parket |  | 444,690 |  |  |
| *31* | *M* | *283230007609.1* | *Separačná PE fólia, šxl 1,25x80 m, plošná hmotnosť 100 g/m2* | *m2* | *458,031* |  | *0,00* |
|  | VV |  | 444,69\*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 458,031 |  |  |
| 32 | K | 77590840.1 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t | m2 | 444,690 |  | 0,00 |
|  | VV |  | parket |  | 444,690 |  |  |
| 33 | K | 7759390.1 | Montáž systému : drevená odpružená podlaha s dvíhaním do 13cm, vyrovnanie laserom, spojovací materiál | m2 | 444,690 |  | 0,00 |
|  | VV |  | parket |  | 444,690 |  |  |
| *34* | *M* | *61193590...d* | *Dodávka - drevený odpružený systém športovej podlahy komplet (ref. vzor Singleflex STADIUM BOEN DUB)* | *m2* | *440,016* |  | *0,00* |
|  | VV |  | podlaha\*1,03 |  | 440,016 |  |  |
| 35 | K | 7759400.1 | Demontáž , oprava a úprava , spätná montáž kotviacich prvkov pre hrazdy, tyče, kladiny a pod. | kus | 19,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 4+(2+2+1) "hrazda |  | 9,000 |  |  |
|  | VV |  | 4 "tyče |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | 2 "volejbal |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | 2 "čistiac.otvor |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | 2 "rebrík |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 19,000 |  |  |
| 36 | K | 7759400.2 | Demontáž , oprava a úprava , spätná montáž kotviacich prvkov pre ribstoly, rebriny | kus | 10,000 |  | 0,00 |
| 37 | K | 7759400.3 | Úprava prahov a prechodov - ukonč. lišty | m | 10,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 5\*2 |  | 10,000 |  |  |
| 38 | K | 7759400.4 | Čiarovanie ihrísk (basketbal, volejbal) | m | 375,000 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 375 |  | 375,000 |  |  |
| 39 | K | 775941-1 | Dodávka a montáž ventilačných líšt z masívu (po obvode plochy) | m | 121,700 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 2\*(24,7+12,2)+2\*(12,2+11,75) |  | 121,700 |  |  |
| 40 | K | 998775202 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0,00 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0,00 |
| 41 | K | 776511820.S | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | 11,82\*7,28 |  | 86,050 |  |  |
|  | VV | pvc | Súčet |  | 86,050 |  |  |
| 42 | K | 776591010.S | Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | pvc |  | 86,050 |  |  |
| *43* | *M* | *284170002300.S* | *Športový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 8 do 9 mm (ref. vz. Sportec color 8mm)* | *m2* | *90,353* |  | *0,00* |
|  | VV |  | 86,05\*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 90,353 |  |  |
| 44 | K | 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | pvc |  | 86,050 |  |  |
| 45 | K | 776990110.S | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | pvc |  | 86,050 |  |  |
| 46 | K | 776992200.S | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 86,050 |  | 0,00 |
|  | VV |  | pvc |  | 86,050 |  |  |
| 47 | K | 998776201.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZOZNAM FIGÚR** |  |  |  |
| Kód: | BSK20-40 | | |
| **Stavba:** | **Spojená škola Pankúchova - oprava telocvične** | | |
| Dátum: | 23. 11. 2020 |  |  |
|  |  |  |  |
| Kód | Popis | MJ | Výmera |
| **BSK20-40** | **Spojená škola Pankúchova - oprava telocvične** |  |  |
| **dmtzobkld** |  |  | **24,600** |
|  | 3\*(12,2-2\*2) "malá tel. |  | 24,600 |
| dmtzobkld | Súčet |  | 24,600 |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 766411821.S | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t | m2 | 24,600 |
| 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 249,120 |
| **dmtzobklp** |  |  | **224,520** |
|  | 2\*(24,7\*2+12,2-2\*2)+3\*12,2-1,6\*2 "velka telocv. |  | 148,600 |
|  | 2\*2\*(11,78+12,2)-2\*(2\*2+2\*3) "malá tel. |  | 75,920 |
| dmtzobklp | Súčet |  | 224,520 |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 766411811.S | Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t | m2 | 224,520 |
| 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 249,120 |
| **laty** |  |  | **733,150** |
|  | 5\*(12,2+24,7+12,75)\*2 "obvod. steny obkla v=2m |  | 496,500 |
|  | 7\*(12,2)\*2 "deliaca stena stredná |  | 170,800 |
|  | 24,7+12,75+12,2\*2+4 "na stenu pre uzavretie priestoru medzi obkladom a stenou |  | 65,850 |
| laty | Súčet |  | 733,150 |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 766417111.S | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt | m | 733,150 |
| 605330003000.S | Laty zo smrekovca akosť A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm | m3 | 1,210 |
| **obklad** |  |  | **279,798** |
|  | 2\*(24,7\*2+12,2-2\*2)+3\*12,2-1,6\*2 "velka telocv. |  | 148,600 |
|  | 2\*2\*(11,78+12,2)-2\*(2\*2)+3\*12,2-1,6\*2 "malá tel. |  | 121,320 |
|  | 0,15\*(24,7+12,75+12,2\*2+4) "uzavretie priestoru medzi obkladom a stenou |  | 9,878 |
| obklad | Súčet |  | 279,798 |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 766416132.S | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 0.6 do 1,5 m2 | m2 | 279,798 |
| 6073000-1 | Doska obkladová z preglejky hr. 18 mm (kvalita B/C), jednostranne povrchovo upravená - lakovaná | m2 | 302,602 |
| **parket** |  |  | **444,690** |
|  | 24,7\*12,2+11,75\*12,2 |  | 444,690 |
| parket | Súčet |  | 444,690 |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 775521800.S | Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 444,690 |
| 775592111.S | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE | m2 | 444,690 |
| 77590840.1 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t | m2 | 444,690 |
| 7759390.1 | Montáž systému : drevená odpružená podlaha s dvíhaním do 13cm, vyrovnanie laserom, spojovací materiál | m2 | 444,690 |
| 952901114.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m | m2 | 86,050 |
| **podlaha** |  |  | **427,200** |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 61193590...d | Dodávka - drevený odpružený systém športovej podlahy komplet (ref. vzor Singleflex STADIUM BOEN DUB) | m2 | 440,016 |
| **pvc** |  |  | **86,050** |
|  | 11,82\*7,28 |  | 86,050 |
| pvc | Súčet |  | 86,050 |
| **Použitie figúry:** |  |  |  |
| 776511820.S | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 86,050 |
| 632451507.S | Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm | m2 | 21,513 |
| 632452642.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm | m2 | 86,050 |
| 776591010.S | Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm | m2 | 86,050 |
| 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 86,050 |
| 776990110.S | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 86,050 |
| 776992200.S | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 86,050 |
| 952901114.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m | m2 | 86,050 |

**V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.**

**Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).**

**V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018).**

**Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.**

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.